Опросный лист

Оборудование для доступа на цистерны

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. Место для ввода текста.  | Телефон: Место для ввода текста. |
| Должность: Место для ввода текста. | E-mail: Место для ввода текста. |
| Организация: Место для ввода текста. | Дата заполнения: Место для ввода даты. |
| Конечный заказчик: Место для ввода текста. |  |
| Регион эксплуатации оборудования: Место для ввода текста. |  |

# Запрашиваемый тип оборудования

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Назначение | Кол-во |
| Мостик МП-А-3 | Мостик переходной с 3-мя ступенями и рабочей зоной 1370 (1505\*) | Место для ввода текста. |
| Мостик МП-А-4 | Мостик переходной с 4-мя ступенями и рабочей зоной 1740 (1875\*) | Место для ввода текста. |
| Мостик МПА-5 | Мостик переходной с 5-мя ступенями и рабочей зоной 2110 (2245\*) | Место для ввода текста. |

\* Указана рабочая зона мостиков с механизмом перемещения.

# Исполнение мостика

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Назначение | Отметка |
| Без механизма перемещения (стационарный) | Стационарный | [ ]       |
| С механизмом перемещения | Для возможности перемещения мостика вдоль эстакады, применение возможно совместно с поворотными ограждениями | [ ]       |
| Дополнительное ограждение рабочейзоны | - 1300 х 2000 мм (стандартное исполнение) | [ ]       |
|  | - Иное (указать) ....Место для ввода текста. | [ ]       |
| Ширина прохода |  |  |
|  | - 700 мм (стандартное исполнение) | [ ]       |
|  | - 820 мм | [ ]       |
|  | - 900 мм | [ ]       |
|  | - Иная (указать) .... Место для ввода текста. | [ ]       |

# Дополнительное оборудование для перемещения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Описание | Отметка |
| Опорная рама |  |  |
|  | - конструкции ООО «Камышинский опытный завод» (стандартное исполнение) | [ ]       |
|  | - имеется у заказчика (необходимо предоставление проектной документации в доп. сведениях) | [ ]       |
| Длина опорной рамы в метрах | Количество опорных рам соответствует количеству мостиков, указанных в табл. 1 | Место для ввода текста. |
| Ограждения поворотные | Количество определяется из расчета 1 ограждение на 1метр длины опорной рамы |  Место для ввода текста.     |

# Климатические условия

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| У (-40 + 40°С) | [ ]       | ХЛ (-60 + 40°С) |  [ ]      |

# Комплект поставки

|  |  |
| --- | --- |
| Дополнительное оборудование | Кол-во |
| Комплектация датчиком гаражного положения | Место для ввода текста.      |
| Комплект датчиков-сигнализаторов для контроля до взрывоопасных концентраций (газоанализатор) | Место для ввода текста.     |
| Освещение | Место для ввода текста.      |
| Другое оборудование (указать): | Место для ввода текста.      |

# Покраска оборудования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RAL (Цвет) | Система окраски | Отметка |
| ООО «Камышинский опытный завод»(стандартное исполнение) | RAL 5005 | Эпоксидный грунт / Полиуретановая эмаль.Суммарная толщина покрытия 125 … 145 мкм | [ ]       |
| Иное | Место для ввода текста.      |      Место для ввода текста. | [ ]       |

# Дополнительные данные

|  |  |
| --- | --- |
| Предлагаемые услуги и поставки | Транспортировка и упаковка |
| Шеф – Монтаж\*\* | Место для ввода текста. | Самовывоз |  [ ]      |
| Пуско-наладка\* | Место для ввода текста. | Доставка\*   | Место для ввода текста.   |

# *\*Для расчета стоимости доставки, шеф - монтажных и пуско-наладочных работ необходимо указать точные координаты объекта строительства или реконструкции.*

***\*\*Шеф-монтаж-это организационно-техническое руководство монтажом оборудования при выполнении работ специалистами заказчика.***

# Дополнительные требования к оборудованию

|  |  |
| --- | --- |
|      Место для ввода текста. |  |